**为军服务办“床头柜、病员陪伴床（椅）”招标需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | 主要用于替换军人病房原有床头柜、病员陪伴床 | |
| **安装场地** | 拟安装于中心所有军人病房 | |
| **使用环境** | 无特殊要求 | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **床头柜** | **▲**1、外形尺寸：460×490×860mm  2、材料：全新ABS材料，整体一次注塑成形，坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀。  3、结构：柜底配置万向轮，可随意移动，并带刹车装置；柜体三层结构，具备灵活伸缩护理台，大容量储物箱及开放式鞋架，两侧需配置隐蔽式毛巾架，拉板需预设杯子及温度计放置凹槽，抽屉可选配组合锁，万能钥匙及换锁芯工具钥匙。  **▲**4、颜色：分别与普通病房(浅蓝色)、VIP病房(樱桃木色)色彩基调一致 | |
| **病员陪伴床（椅）** | **▲**1、展开尺寸：1850×620×400 mm  **▲**2、收齐尺寸：770×620×940 mm  3、结构：可收折，可作椅和床两用，收折拉手处设计有防夹手套，展开时人坐在任何部位不会出现翻倒现象，金属表面需采用静电喷塑处理，喷涂材料环保，涂层表面平滑光洁，内外抗锈，额定载荷≥135kg。  4、材质：面部材料为蓝色人造皮革制品，内衬≥30mm厚高弹海绵。  **▲**5、颜色：分别与普通病房(蓝色)、VIP病房(蓝色)色彩基调一致 | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| **床头柜** | | 89台(普通病房79台，A区19楼VIP病房10台) |
| **病员陪伴床（椅）** | | 89张(普通病房79张，A区19楼VIP病房10张) |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标**  **4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家)** | | |

**科室主任签字：**

**论证专家组签字：**

**年 月 日**