**麻醉科“手术头架”招标需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | 用于手术过程中对病人头部的稳定固定，确保合理的手术体位。 | |
| **安装场地** | 与手术室的手术床连接 | |
| **使用环境** | 无特殊要求 | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **手术头架** | 1.头钉处有压力指示器(范围0-80 pounds)。 | |
| 2.适合于病人的仰卧、俯卧、侧卧及坐姿等不同体位。 | |
| 3.适合于各种年龄段的成人和儿童。 | |
| **★**4.底座与旋转连接器为整体一体式设计。 | |
| **★**5.底座把手打开时，整个部件能在三维立体空间实现360度旋转，可固定于任意角度。 | |
| **▲**6.采用两个双凸轮动态安全锁，用一个手柄即可完成两个关节锁的同步锁定。 | |
| **▲**7.设有手柄锁定保险，防止意外开启，易清洁。 | |
| 8.支持通过转接器与目前手术室（米株福、玛奎两款手术床）相连接；端臂间距可手动调整以匹配任何型号手术床，具有绝缘垫，确保和手术床绝缘。 | |
| **▲**9.连床基座复合双锁闭横杆固定。 | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| 头夹 | | 1副 |
| 底座 | | 1套 |
| 头钉 | | 3颗 |
| 手术床转接器 | | 1根 |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字：**

**年 月 日**