**泌尿外科 “垂直电泳系统”招标需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途描述** | **小型垂直电泳系统是Western Blot蛋白半定量分析实验的必备的小型仪器** | |
| **安装场地** | **泌尿外科实验室** | |
| **使用环境** | **无特殊要求** | |
| **技术参数要求** | | |
| **产品功能或配置名称** | **具体性能、参数要求** | |
| **硬件配置** | **▲1、电源可同时输出4组，电源电压范围：**10～300V，电流范围：4～400mA，电源功率：1～75W，可恒压也可以恒流，带自动跨接功能。输出插孔：4对并联 | |
| **▲2、制胶装置：**凝胶厚度规格至少有1.0mm，1.5mm多种可选 | |
| **▲3、小型垂直电泳槽，电泳槽可同时进行4块凝胶电泳** | |
| **▲4、转印槽可同时转印2块7.5×10cm凝胶，有颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向** | |
| **主要配置** | | **数量** |
| **垂直电泳槽** | | **2** |
| **制胶装置** | | **2** |
| **配套电源** | | **2** |
| **1.5mm和1.0mm玻璃板及10Well和15Well的梳子** | | **2** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项(含)及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现六项(含)及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字： 科室代表签字：**

**年 月 日**