**呼吸与危重症医学科“电子支气管镜”招标需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | **用于支气管镜下的诊断及治疗** | |
| **安装场地** | **支气管镜室** | |
| **使用环境** | **无特殊要求** | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **电子支气管镜** | **1、视野角：≥120°**  **2、视野方向：0°**  **3、景深：≥3-100mm**  **4、先端部外径：≤6.0mm-**  **5、插入部外径：≤6.0mm**  **5、弯曲角度：上≥180°，下≥130°**  **★6、钳子管道：≥2.8mm**  **▲7、兼容科室现有奥林巴斯主机系统**  **8、最小可视距离：≥3mm**  **9、效长度≥600mm**  **▲10、与主机联动可实现红色调节≥13档** | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| **电子支气管镜** | | **1条** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任： 科室代表：**

**年 月 日**