**中心办公室“彩色多功能复印机”技术参数需求表**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品用途及使用范围** | **主要用于中心办公室文件的复印、打印。** |
| **安装场地** | **中心办公室文印室** |
| 技术参数要求 |
| 品牌 | 富士施乐 |
| 型号 | DocuCentre-VII C4473CPS |
| 功能 | 打印、复印、扫描 |
| **★**A4横向单面连续打印、复印速度 | 黑白≥45页/分钟；彩色≥45页/分钟。 |
| **▲**首页输出时间 | 黑白≤4.4秒；彩色≤5.7秒 |
| **▲**自动双面输稿器堆叠容量 | ≥130张纸 |
| **▲**纸盒容量 | 4个纸盒,每个纸盒可放置≥500张纸，旁路纸盘可放置≥90张纸 |
| **★**打印分辨率 | ≥1200\*2400DPI |
| 内存 | ≥4G |
| 硬盘 | ≥160G |
| 扫描速度 | 黑白&彩色 ：单面≥80张/分钟， 单次双面≥154页/分钟 |
| 纸张使用克重范围 | 52-300gsm |
| 睡眠模式功耗 | ≤0.5W |
| 预热时间 | ≤24秒（主电源接通时） |
| **配件：装订器（参数要求）** |
| **★**装订功能 | 单钉、双钉、小册子骑马中缝装订（自动装订成册） |
| **★**装订厚度 | 边订、角订≥50张纸小册子骑马中缝装订≥16张纸 |
| **售后服务需求** |
| 质保 | 一年质保或者6.6万印，以先到为准。中标者按市场价格提供耗材、零配件，并提供必要的免费上门维修与故障检查。 |
|  |  |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由** **2、带“▲”符号项目为重要指标****3、其他项目为一般指标****4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条** |