**麻醉科“病人转运床”招标需求表**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品主要用途** | 用于麻醉科转运手术病人 |
| **安装场地** | 无特殊要求 |
| **使用环境** | 无特殊要求 |
| **技术参数要求** |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** |
| **转运床参数** | **▲**1、滚轮：中控锁双面轮，四个直径≥150毫米的万向滚轮，推车四角都要安装中控锁踏杆。具有消除静电功能。 |
| **▲**2、独立的中心第五轮系统：应装备独立的中心第五轮系统，推车两侧都安装操作踏杆 |
| ★3、侧护板：推车两侧都应安装护板，可以水平固定，带有安全设置，需二次确认方可进行护栏操作，以保证病人安全 |
| 4、侧护板上设有角度显示，可显示背板升起的角度，设有凹形槽，预防输液管、引流管滑落 |
| 6、病床两侧设引流袋挂钩位置共计10个，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。 标配4个挂钩 |
| 7、背部最大升降度数：≥70°气压弹簧无级操作；高低升降幅度≥510～850mm手摇柄操作，不用时可收纳，能匹配医院各种病床、检查台、手术台 |
| 8、床体底部配置两段式托盘用于放置病人的物品，并设置漏水孔，便于清洗。托盘设置有特殊卡槽，用于放置备用输液架 |
| 9、床垫：采用记忆海绵床垫 |
| **▲**10、规格：全长≤2000 mm、全宽≤700mm(便于放置在护士站、复苏间，且有利于电梯中转运) |
| 11、氧气瓶挂架，可配合多种氧气瓶使用；可选配氧气瓶，供转运时使用 |
| 12、裸床重量小于等于100KG |
| **▲**13、标配伸缩式点滴架一个、输液架一个，可锁定于床四周 |
| **▲**14、标配两根束缚带，用于束缚特殊病患；可根据临床需求选择魔术贴方式或升级为锁扣方式 |
| 15、可选配转运监护仪挂架 |
| 16、可选配转运呼吸机挂架 |
| 17、重庆有专职工程师及零部件仓库，以保证售后服务及零部件供应 |
| **设备配置清单** | **数量** |
| 床主体 | 1 |
| 记忆海绵床垫 | 1 |
| 输液架 | 1 |
| 氧气瓶挂架 | 1 |
| 束缚带 | 2 |
| 中心第五轮 | 1 |
| 导电脚轮 | 1 |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标** **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标****3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** |

**科室主任签字：**

**年 月 日**