附件2

**六室“动物颅脑解剖套装设备”技术参数需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品用途及使用范围** | 用于切割的试验大动物（山羊、猪、狗）颅骨，以便进行开颅检验。 | |
| **安装场地** | 便携式 | |
| **使用环境** | 沙漠、戈壁、高原等现场试验环境 | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置或模块名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **尘器式电动开颅锯** | 1.交流电驱动，动力强劲，可调摆速。 | |
| 2.只切割硬组织，不损伤软组织，切割的碎屑不飞扬。 | |
| 3.锯片采用精钢加工而成，薄而坚韧，经久耐用。 | |
| 4.有效输出功率高，热耗功率低，升温缓慢，可长时间连续工作。  在交流电动开颅锯的基础上配置吸尘器，用来收集摆动锯工作时脱落的碎屑。 | |
| 5.频率：≈60Hz | |
| 6.功率：≈250W | |
| 7.长度：≤350mm | |
| 8.转速: ≈15000～25000转/分转速可调节，满足高效切割颅骨的要求。 | |
| 9.主机重量:≤1.0 公斤 | |
| **售后服务需求** | | |
|  | 整机质保1年以上 | |
|  | 西南地区有相应维修售后点 | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| 1、主机 | | 1台 |
| 2、Φ65mm圆型锯片 | | 1个 |
| 3、Φ50mm圆型锯片 | | 1个 |
| 4、Φ65mm扇型锯片 | | 1个 |
| 5、清洁润滑油 | | 1瓶 |
| 6、吸尘器 | | 1个 |
| 7、棉签 | | 1袋 |
| 8、清洗刷 | | 1把 |
| 9、铝合金箱 | | 1个 |
| 10、使用说明书 | | 1份 |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由**  **2、带“▲”符号项目为重要指标**  **3、其他项目为一般指标**  **4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条** | | |

**科室主任： 科室代表：**

**年 月 日**