附件2：

**妇科“普通妇科腹腔镜手术器械”技术参数需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品用途及使用范围** | 用于妇科腹腔镜手术 | |
| **安装场地** | 手术室 | |
| **使用环境** | 无特殊使用限制 | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置或模块名称** | **具体性能与参数要求** | |
|  | ★与科室现应用腹腔镜手术器械在零配件配置上能够兼容 | |
| ▲所有器械可以采用浸泡，熏蒸，高温高压进行消毒灭菌方式。 | |
| 输卵管抓钳、分离钳、无损伤抓钳、小抓紧钳、剪刀、双极电凝钳、肠钳、可以分三部份分拆，可以360度旋转。 | |
| 绝缘外管和内芯为90度旋转快速连接方式。 | |
| **售后服务需求** | | |
|  |  | |
|  |  | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| 1.分离钳Φ5×330 | | 20把 |
| 2.无损伤抓钳Φ5×330 | | 10把 |
| 3.组织抓取钳Φ5×330 | | 20把 |
| 4.持针器Φ5×330 | | 10把 |
| 5.弯剪刀Φ5×330 | | 10把 |
| 6.双极分离钳Φ5×330 | | 10把 |
| 7.双极分离钳芯 | | 20支 |
| 9.冲吸器Φ5×330 | | 10把 |
| 10.子宫操纵器 | | 4套 |
| 11.肠钳Φ5×330 | | 10把 |
| 12.大抓钳Φ10×330 | | 10把 |
| 13.扩张器（三叶） | | 10把 |
| 14.单极线(耐受等离子消毒)3000mm | | 10根 |
| 15.双极线(耐受等离子消毒)3000mm | | 10根 |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标，需逐条说明具体理由**  **2、带“▲”符号项目为重要指标**  **3、其他项目为一般指标**  **4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条** | | |

**科室主任： 科室代表：**

**年月日**