|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 质量技术参数 | 计量单位 | 数量 | 交货  时间 | 交货地点 | 备注 |
| 1 | 挂式空调 | 节能型空调，电压220V50HZ，匹数1.5匹，冷暖型，全直流变频、三级能效、制冷面积10-15平米。品牌：美的、格力、海尔 | 台 | 34 |  |  | 负责拆除老空调挂机及免费安装新空调 |
| 2 | 立式空调 | 3匹圆柱式、使用面积30平米以上、直流变频、自动清洁、智能空调、冷暖型、一级能效、品牌：美的、海尔、格力 | 台 | 30 |  |  | 负责拆除老空调挂机及免费安装新空调 |
| 说明 | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。  2.供应商要送货上门到需求部门指定地点。  3.包含项目实施过程中所发生的一切费用（包括货物供应、运输、装卸、税费、利润、安装调试、保修等一切费用。 | | | | | | |

附件 空调设备技术参数