**泌尿外科 “液氮罐”招标需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | **用于细胞、疫苗及各种组织器官的长期活性储存。** | |
| **安装场地** | **泌尿外科实验室** | |
| **使用环境** | **温度、湿度无特殊要求** | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **主机** | ★**1、几何容积：≥65L**  ★**2、口径：≥216mm**  **3、外径：≥573mm**  **4、静态蒸发率：≥0.89L/d**   1. **方提桶数量：≥5** | |
| **6、可选配液位报警器，自动显示容器内温度** | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| **液氮罐主机** | | **1** |
| **提桶** | | **5** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字： 科室代表签字：**

**年 月 日**