**泌尿外科 “超净工作台”招标需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | **用于提供实验室无菌洁净环境** | |
| **安装场地** | **泌尿外科实验室** | |
| **使用环境** | **温度、湿度无特殊要求** | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **主机** | ★**1、双人单面，洁净等级：100级（≥0.5um尘粒≤3.5粒/L)**  ★**2、平均风速:** **0.3~0.6m/s（可调）**  **3、噪 声:** **≤62dB(A)**  **4、照 度:** **≥300Lx**  **5、柜内气流: 垂直单向流** | |
| ★**6、工作区：宽\*深\*高：≥1450\*700\*520** | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| **超净工作台** | | **1** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字： 科室代表签字：**

**年 月 日**