**泌尿外科 “显微手术小动物麻醉系统”招标需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | **主要用于动物手术麻醉、动物活体成像麻醉、麻醉机制研究、安乐死等等实验过程，是神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内的重要研究设备，同时也是光遗传、电生理、在体成像等实验的必配设备。** | |
| **安装场地** | **泌尿外科实验室** | |
| **使用环境** | **无特殊要求** | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **主机** | **★1、麻醉系统：配备双导管微量给药系统，C.C≥0.5mm,OD≥0.48mm×ID≥0.34mm；适用于大鼠、小鼠、仓鼠、豚鼠、兔子、猫等7公斤以内动物；可选配拓展流量计，满足扩展双路气源的实验要求；具有超重报警，具有指示灯和蜂鸣器，提示及时换过滤罐；安全锁定装置，防止麻醉药意外挥发。**  **▲2、快速充氧功能（给予动物急救和保护实验人员），快速充氧速度≥10L/min**  **▲3、快速气路转换：诱导盒和麻醉面罩之间转换** | |
| **4、解剖分离手术器械包一套**  **5、异氟烷**  **▲6、废气回收罐** | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| **麻醉系统** | | **1** |
| **快速气路转换** | | **1** |
| **废气回收罐** | | **1** |
| **解剖分离手术器械包** | | **1** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字： 科室代表签字：**

**年 月 日**